**Kosztorys ofertowy  
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne**

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | KNR 2-02 0609-11 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonaniem wyprawy elewacji z gotowej suchej mieszanki gr. ziarna 2mm.  Docieplenie ścian nadziemnia, styropian EPS100-36gr. 16cm | m2 |  |  |
|  |  | 250,0 | m2 | 250,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250,000 |
| 2 | KNNR 2 1101-03 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow ponad 2.5m2 | szt |  |  |
|  |  | (1,50\*1,50)\*5szt.= 11,250m2 | szt | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 3 | KNNR 2 1101-01 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow do 2.0m2 | szt |  |  |
|  |  | (0,8\*0,8)\*7szt.=4,480m2 | szt | 7,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,000 |
| 4 | KNNR 2 1104-04 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie  Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku; aluminiowe; profil ciepły. | szt |  |  |
|  |  | 1,50\*2,20= 3,300m2 | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNNR 2 1104-04 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie  Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku; aluminiowe; profil ciepły. | szt |  |  |
|  |  | (1,0\*2,20)\*2szt= 4,400m2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 6 | KNNR 2 0401-02 | Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0,60mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57cm.  Ułożenie poszycia z blachy na rąbek stojący gr. 0,7mm  Pokrycie dachu blachą trapezową | szt |  |  |
|  |  | 202,0m2 | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 7 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe- stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu- z zastosowaniem pompy do betonu. | szt |  |  |
|  |  | 4,60\*2,70\*0,40= 4,968m2 | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 8 | KNNR 2 1103-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. Ponad 1.6m2 febrycznie wykończone  Drzwi wewnętrzne 90x210  Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, ramka drewniana wypełniona warstwą stabilizującą o strukturze „plaster miodu”, obłożona dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną w kolorze białym, dwa zawiasy czopowe w kolorze białym; tuleje wentylacyjne w kolorze okleiny drzwiowej w ilości minimum 4 sztuk na jedno skrzydło drzwiowe | szt |  |  |
|  |  | (0,90\*2,05)\*3= 5,535m2 | szt | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 9 | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 10 | KNR 5-08 0301-03 | Infokiosk | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 11 | KNR 2-02 1106-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  - szlichta cementowa gr. 5cm  - folia izolacyjna  - styropian posadzkowy gr. 5cm  84,32+3,75+33,98+3,99+3,30= 129,340m2 | szt |  |  |
|  |  |  | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

Świetlica Chmielewo KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | KNR 2-02 060911 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi- przy użyciu got. Zapraw klejących wraz z przyg. Podłoża i ręczne wyk. Wyprawy elew. Z got. Suchej mieszanki gr. ziarna 2mm.  Docieplenie ścian nadziemnia, styropian EPS100-36gr. 16cm  (1,50\*1,50)\*5szt.= 11,250m2 | m2 | 250,000 |  |  |
| 2 | KNNR 2 110103 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow ponad 2.5m2  (1,50\*1,50)\*5szt.= 11,250m2 | szt | 5,000 |  |  |
| 3 | KNNR 2 110101 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow do 2.0m2  (0,8\*0,8)\*7szt.=4,480m2 | szt | 7,000 |  |  |
| 4 | KNNR 2 110404 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych (150x220)  1,50\*2,20= 3,300m2 | szt | 1,000 |  |  |
| 5 | KNNR 2 110404 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych (100x220)  (1,0\*2,20)\*2szt= 4,400m2 | szt | 2,000 |  |  |
| 6 | KNNR 2 040102 | Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0,60mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57cm.  Ułożenie poszycia z blachy na rąbek stojący gr. 0,7mm  Pokrycie dachu blachą trapezową  202,0m2 | szt | 1,000 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 021802 | Schody żelbetowe- stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu- z zastosowaniem pompy do betonu.  4,60\*2,70\*0,40= 4,968m2 | szt | 1,000 |  |  |
| 8 | KNNR 2 110301 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. Ponad 1.6m2 febrycznie wykończone  Drzwi wewnętrzne 90x210  Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, ramka drewniana wypełniona warstwą stabilizującą o strukturze „plaster miodu”, obłożona dwiema płytami HDF fornirowanymi naturalną okleiną w kolorze białym, dwa zawiasy czopowe w kolorze białym; tuleje wentylacyjne w kolorze okleiny drzwiowej w ilości minimum 4 sztuk na jedno skrzydło drzwiowe  (0,90\*2,05)\*3= 5,535m2 | szt | 3,000 |  |  |
| 9 | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera- 2 szt. | szt. | 2,000 |  |  |
| 10 | KNR 5-08 030103 | Infokiosk- 1 szt. | szt. | 1,000 |  |  |
| 11 | KNR 2-02 110601 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą  - szlichta cementowa gr. 5cm  - folia izolacyjna  - styropian posadzkowy gr. 5cm  84,32+3,75+33,98+3,99+3,30= 129,340m2 | szt | 1,000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | |  |  |  |
| Podatek VAT | | | |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………….

Świetlica Chmielewo TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Udział pro-  centowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 - 11 | Kosztorys netto |  | Kpl. | 1 | 100% |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | |  |  |  |  |
| W tym: | | |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | |  |  |  |  |
| Podatek VAT | | |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………….